消防设施维护保养采购清单

1、苏州市档案馆

名称	单位	数量
火灾自动报警控制器	台	1
消防报警电话主机	台	1
消防设备强启控制柜	只	1
防火门监控主机	台	1
漏电报警主机	台	1
电气火灾监控系统	台	1
液位显示仪	只	3
声光报警器	只	74
消防电话分机	只	34
烟感温感探测器	只	850
输入输出模块	只	480
手动报警按钮	只	77
消防广播	只	234
消火栓按钮	只	175
消火栓栓头、水带、水枪	只	175
消火栓箱	只	175
湿式报警阀	只	4
喷淋头	只	1600
阀门检查	批	1
消防水泵接合器	只	6
室外消火栓	只	5
喷淋泵	台	2
消火栓泵	台	2
水泵控制柜	台	2
泵房阀门	只	15
消防水池、水箱	个	3
消防排烟风机	只	4
防火卷帘门	扇	2
防火门	扇	43
应急照明	批	1
疏散指示	批	1
无管网气体灭火系统	套	7
排烟风机	台	18
细水雾泵组	套	2
细水雾增压泵组	套	2
高压细水雾分区选择阀	套	46
消防水泡	套	2
湿式报警阀	只	4
2、苏州中国丝绸档案馆

设备、设施名称	部位	数量
火灾自动报警主机	消控室	1
消防电源监控主机	消控室	1
防火门监控主机	消控室	1
漏电报警主机	消控室	1
强启箱	消控室	1
应急照明控制器	消控室	1
气体灭火控制盘	变电所值班室、二层东走道、气瓶间	4
自动报警末端设备（层显、烟感、温感、广播、报警器等）	楼层	650
气体钢瓶（IG100气体灭火系统）	储气间	62
柜式七氟丙烷气体灭火柜	变电所、UPS间、信息机房、保密机房	5
消火栓泵及控制柜	消防泵房	2
喷淋泵及控制柜	消防泵房	2
湿式报警阀	消防泵房	1
消火栓、喷淋稳压泵及控制柜	消防泵房	2
消防水箱	三层	1
消火栓箱	各楼层	37
喷淋头	各楼层	780
排烟风机	排烟机房	6
应急电源	人防配电间	1
应急电源	地下室电气间	1
应急电源	地下室配电间（卫生间）	1
应急电源	-1~3层强电间	3
应急电源	二层西排烟机房	1
排污泵	人防区	6
排污泵	泵房	2
排污泵	坡道	2
排污泵	下沉庭院	2
防火卷帘及挡烟垂壁
12
防火门
43

3、服务内容包含但不限于以上内容。